# 软件承认单

编号：FM-RD-027-01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件名称 | DLAA-02xx\_DSP28075.hex  DLAA-02xx\_DSP28075.out | | |
| 软件料号 | 043.0107501 | 软件版本 | DLAA-02xx |
| 软件描述 | 3-15k TL3-X 3PH Growatt TI28075 HEX档(DLAA-02xx) | | |
| MD5 值 | 791E071AD39A0133AB83CB579979F1CB  1F5966B2CA19C65C69DA61420AFEC3D0 | | |
| 发布日期 | 2021-4-10 | | |
| 承认说明 | MOD 3-15K TL3-X 02版承认  1、优化现场小功率时PV电流显示异常变大问题  2、添加M0新版GD芯片识别方案  3、屏蔽AFCI曲线扫描读取  4、导入GFCI、ISO、DCI、过欠压过欠频、QP、静态QV最新模块化代码  5、导入CEI安规变更点  6、添加AFCI自检和拉弧报错子故障码显示  7、去掉内部通讯多余的加载速度使能接收 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发布者 | 杨逸敏 | |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 任其星 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号：  □索引表更新，索引表版本号：V000.69 |
| 代码审核 | 任其星 | |
| 部门经理 | 任其星 | |
| DCC | 2021/4/23 | |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)